Author: MarositsT
Last saved by: Tamás Marosits
Company: BME TMIT

TTMER06: Adatátvitel hozzáférési hálózaton - ADSL
Mérési jegyzőkönyv
A mérést végző hallgatók adatai:
A hallgató neve | Neptunkódja
A mérés elvégzésének dátuma:	

A dőlt betűkkel szedett részek a mérésvezető ajánlásai
1. Kiépített ADSL összeköttetés vizsgálata
A kvantitatív méréseket a DSLAM menedzselő terminálja és oszcilloszkóp segítségével végezzük. A menedzselő terminál az üzemeltető/szolgáltató számára hozzáférhető és ennek segítségével konfigurálják az egyes előfizetőkhöz tartozó ADSL-összeköttetések paraméterei. A mérési képességek a konfigurálást segítik és ellenőrzési lehetőséget nyújtanak. Hasonló adatokat némi ügyeskedéssel a modemből is ki tudunk nyerni.

1.1. Tanulmányozza a mérési elrendezést és annak berendezéseit!
●	Ehhez segítségként felhasználhatja fel a segédletben az xDSL alhálózat leírást, és a mérési dossziéban a hálózat vázlatos rajzát illetve kérdezhet a mérésvezetőtől.
1.2. Ellenőrizze az ADSL összeköttetés működőképességét élő forgalommal!
●	Csatlakozzon fel az internetre, és töltse le pl. a Tanszék honlapját!
○	A PC több Ethernet interfésszel rendelkezik, ezek közül az egyik csatlakozik az ADSL modemhez. Amikor az erre az összeköttetésre vonatkozó méréseket végezzük, a többit tiltsuk le (Disable)!
○	Ellenőrizzük a helyes IP cím beállításokat! (My computer/Control panel/Network connections/TCP IP properties és asztal/command prompt/ipconfig):
○	   IP address:		10.0.2.1
   Gateway address:	10.0.2.254
   Netmask address:	255.255.255.0
   Broadcast address:	10.0.2.255
●	Vizsgáljuk meg az összeköttetés késleltetését és sebességét! 
○	A ping utasítás csak olyan célpontok esetén ad eredményt, ahol az arra való választ a rendszeradminisztrátor engedélyezte. Használható például a google.com. A sebességméréshez használja az NMHH által üzemeltetett szelessav.net oldalt. Itt a késleltetést is méri a rendszer. A mérés eredményét a képernyőkép mentésével dokumentáljuk!
●	Engedélyezzük újra a tanszéki hálózathoz csatlakozó Ethernet interfészt és végezzük el azon is a sebességmérést! 
○	A mérés eredményét a képernyőkép mentésével dokumentáljuk!
●	Mi lehet az oka annak, hogy az utóbbi esetben a névleges 100 Mbps-nál kisebb értéket mérünk? Becsülje meg a mérések eredménye és a tanszéki hálózat ismert névleges sebessége alapján, hogy mekkora lehet az ADSL összeköttetés névleges sebessége!
●	Mire elegendő ez a sávszélesség?
○	Ennek megválaszolásához nézzük meg a Netflix Help Centerében, hogy a rendelkezésre álló sávszélesség milyen minőségű streamhez elegendő?
1.3. Végezze el egy ADSL összeköttetés teljesítőképesség vizsgálatát (relatív jel/zaj viszony ellenőrzés) a mérésvezető által megadott paraméterekkel!
○	Ezt a feladatot egy másik modemen másik laboratóriumi teremben végezzük, ahol a DSLAM és a modem egyszerre rendelkezésre áll.
○	A DSLAM és az ADSL modem közvetlen összekapcsolása: A "CA" doboz 2c pontot (DSLAM) patch kábellel kössük össze az ADSL modem "ADSL" csatlakozójával.
○	A mérőhelyen az ADSL hálózat menedzselő terminálja mellett több számítógépet lehet kezelni egy KVM-switch segítségével. A menedzselő terminál a 7-es gomb megnyomásával érhető el.
1.3.0. Visszatekintve az előző feladatra, másolja ki az ott vizsgált hurok névleges sebességértékeit! Mennyire egyezik meg az előző pontban becsült értékekkel? Mi lehet az eltérés oka?

1.3.1. Referencia mérési eredményként jelenítse meg és jegyzőkönyvezze a most vizsgált összeköttetés konfigurációs paneljét és a „bits/channel diagramot”, kiiktatott ADSL vonal esetén.

1.3.2. Második lépésben konfigurálja be az ADSL vonalszimulátort majd kösse azt be a DSLAM és a modem közé kikapcsolt zajgenerátor mellett. Jelenítse meg és jegyzőkönyvezze a vizsgált összeköttetés konfigurációs paneljét és a „bits/channel diagramot”!
○	Az ADSL vonalszimulátor (vonalszimulátor=kábelszimulátor+zajgenerátor) vezérlő számítógépét a billentyűzetváltón az 5-ös gomb megnyomásával érhetjük el.
○	A vonalszimulátor kábelszimulátorának vezérlő paneljét az asztalon az "ADSL-loop" feliratú ikonra kattintva hívhatjuk be. 
○	A zajgenerátor vezérlő paneljét az asztalon a "dsl_Thor xDSL" feliratú ikonra kattintva hívhatjuk be. 
○	A kábelszimulátort és a zajgenerátort összekapcsoló hálózat vezérlő paneljét az asztalon az "SWUA-xDSL switch unit" feliratú ikonra kattintva hívhatjuk be. 
1.3.3. Harmadik lépésben kapcsolja be az ADSL vonalszimulátorban a zajgenerátort is. Jelenítse meg és jegyzőkönyvezze a vizsgált összeköttetés konfigurációs paneljét és a „bits/channel diagramot”!

1.4. Az előző pont mérési eredményei alapján válaszolja meg a következő kérdéseket:
○	Mennyi a letöltési irányú (downstream) maximális, a minimális és az átlagos csatornánkénti átvitt bitek száma?
○	Hogyan befolyásolja a kábel a csatornánkénti bitkiosztást?
○	Hogyan befolyásolja az áthallási zaj a csatornánkénti bitkiosztást?
○	Azonos-e a kábelszimulátoron beállított kábelcsillapítás a modem által mért vonalcsillapítással?
○	Ha ez a két érték eltér, mi lehet az oka?

1.5. Vizsgálja meg oszcilloszkóppal az 1.2. vagy az 1.3. feladatrészben használt összeköttetés spektrális képét! Mekkora az igényelt sávszélesség?

2. ADSL összeköttetés kiépítése
Válasszon egyet a mérésvezető által felajánlott konfiguráció feladatok közül egyet, majd ennek alapján hozzon létre egy működő ADSL összeköttetést, ezután végezzen azon méréseket.
○	Ezt a feladatcsoportot a Zyxel DSLAM-en POTS-os modulján és egy megfelelő Zyxel modemen végezzük. Ezek az eszközök az ADSL2+ szabványt is támogatják.
○	A DSLAM böngészőn keresztül konfigurálható, a címsorba a 192.168.168.24 címet kell beírni. Használjuk ehhez a mérőhelyen rendelkezésre álló PC-t, amelynek egyik interfésze látja ezt a címtartományt.
○	A modem konfigurálásához szintén böngésző szükséges, amelyet a modem egyik Ethernet portjára csatlakoztatott laptopon futtatunk. A modem címe: 192.168.1.1.
○	A DSLAM-en a felhasználónév admin, a jelszó mindkét eszközön 1234. A jelszót ne változtassuk meg!!!
2.1. Tanulmányozza a mérésben szereplő eszközök kezelői felületét, és ennek alapján válaszolja meg a következő kérdéseket:
●	A szolgáltató milyen VLAN-okat milyen prioritásokkal implementált, ehhez milyen felhasználói neveket és lokális IP címeket osztott ki a DSLGW-ben?
●	A DSLAM mely portjára csatlakozik a menedzselő terminál?
●	Milyen WLAN SSID van beállítva a modemben?
2.2. A konfiguráció feladatban szereplő, valamint az 1-es feladat elvégzésekor megismert paraméterek alapján konfigurálja be a mérésben szereplő eszközöket:
●	DSLAM / LAN switch
○	Csatlakozó menük:
■	Basic Setting \ Switch Setup
■	Management \ MAC table
■	A VLAN-okat az Advanced applications \ VLAN menü alatt szerkeszthetjük.
●	DSLAM / ADSL modem, ATM VC-k (virtuális csatornák)
○	Csatlakozó menük:
■	Basic Setting \ xDSL Port Setup
●	ADSL modem + WLAN router
○	Csatlakozó menük:
■	WEB Configuration \ WAN setup
■	WEB Configuration \ Wireless WAN setup

2.3. Tesztelje az összeköttetést, majd végezzen méréseket rajta!
●	Tesztelés a modemben levő teszthurkokkal
●	Internet átvitel teszt (ping)
●	Mérés az ADSL (vonali) rétegen Csatlakozó menük:
■	DSLAM Basic Setting \ xDSL Line Data menü.
●	Végezzünk sebességmérést az NMHH által üzemeltetett szelessav.net oldalon a modem konfigurálásához használt laptopon! A mérés eredményét a képernyőkép mentésével dokumentáljuk!
●	Vizsgálja meg oszcilloszkóppal a létrehozott összeköttetés spektrális képét! Mekkora az igényelt sávszélesség?